# Scripting

Parameter können automatisch zu einem vorgegebenen Zeitpunkt geändert werden. Dazu dient der Button "Script" im Toolstrip des Parametereditors.

Zur Programmierung des Scriptes wird durch einen beliebige Editor eine Komma-separierte Datei (*.csv) erzeugt, die das Skript enthält. Sie muss folgenden Spalten haben, die durch Semikolon getrennt sind:

1. Zeit in Sekunden

2. Einheitenloser Wert des Parameters

3. Gerätebezeichnung. Hierbei muss die Bezeichnung verwendet werden, die im Verbinden-Dialog angegeben wurde.

4. Parameter ID

5. Parameter Sub-ID

Die Datei für obiges Beispiel sieht wie folgt aus:

5;0;CAN-IO;3104;0

10;1;CAN-IO;3104;0

Nach Drücken des Start-Buttons wird in diesem Beispiel nach 5 Sekunden der Parameter 3104-0 auf 0 gesetzt und nach 10 Sekunden auf 1. wenn der Button Loop im Toolstrip aktiviert ist, fängt anschließend das Skript wieder von vorne an.